





一次性使用钬激光光纤 参数技术要求
	序号
	参数技术要求
	正负偏离指标
	备注

	1
	可匹配无锡大华医用钬激光治疗机，设备型号：DHL-1-F。具有切割、汽化、止血功效
	
	

	
	钬激光光纤型号：200um,550um分别报价
	
	

	
2
	[bookmark: _GoBack]产品经环氧乙烷灭菌
	
	

	3
	带样品
	
	



所有参数，仅供招标采购技术指导，部分条款不限于此，不具有产品指定性。

走第三方集中配送。        

