
一次性使用胸腔闭式引流瓶
参数技术要求
	序号
	参数技术要求
	正负偏离指标
	备注

	1
	结构性能：由积液腔和水封腔组成，配有引流管 (头)、防倒吸阀、旋转支架、吊钩等部件
	
	

	2
	主要适用于各种原因引起的气胸、胸腔积液及手术 后的胸腔闭式引流
	
	

	3
	次性使用引流瓶为单瓶，引流瓶由瓶体、吸引连接管、悬挂装置、加液口/排气孔、引流连接管组成，容量为1600ml
	
	

	4

	引流瓶的引流连接管、吸引连接管和瓶体采用软聚氯乙烯塑料制成，瓶盖、悬挂装置和加液口/排气孔应采用聚丙烯专用料制成。
	
	

	5
	由积液腔和水封腔组成，配有引流管 (头)、防倒吸阀、旋转支架、吊钩等部件。积液腔 公称容量为1300毫升
	
	

	6
	产品应无菌
	
	

	7
	产品有效期：2年
	
	

	8
	带样品
	
	



所有参数，仅供招标采购技术指导，部分条款不限于此，不具有产品指定性。走第三方集中配送。        







一次性无菌输液接头 参数技术要求
	序号
	参数技术要求
	正负偏离指标
	备注

	1
	本产品临床用于静脉输液治疗时接头封闭及接头封闭期间通过注射窗口进行补液，保护输液系统免受感染。

	
	

	2
	正压型带有正压系统，避免血液倒流进入管内造成堵塞。
	
	

	3
	产品材质安全，保证患者输液安全
	
	

	4

	产品经环氧乙烷灭菌，无菌无热源
	
	

	5
	产品有效期3年
	
	

	6
	带样品
	
	



所有参数，仅供招标采购技术指导，部分条款不限于此，不具有产品指定性。走第三方集中配送。        













一次性使用肝素帽  参数技术要求
	序号
	参数技术要求
	正负偏离指标
	备注

	1
	产品由输液帽长接头、胶垫（胶帽）组成，主要材料为聚碳酸酯（PC）
	
	

	2
	产品适用于作为辅助性医疗器械，为输液提供管道和注射口
	
	

	3
	产品采用可视透明化设计，螺口连接紧密不易脱落、漏液，表面光滑、无倒刺无凸起，可重复穿刺次数≥30次
	
	

	4

	表面光滑、无倒刺无凸起，可重复穿刺次数≥30次
	
	

	5
	产品经环氧乙烷灭菌，一次性使用。有效期3年
	
	

	6
	带样品
	
	



所有参数，仅供招标采购技术指导，部分条款不限于此，不具有产品指定性。走第三方集中配送。        
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