


血糖试纸 参数技术要求
	序号
	参数技术要求
	正负偏离指标
	备注

	1
	试条检测方法：葡萄糖脱氢酶法，样本量（μl）≤1.1μL
	
	

	2
	产品适用于新鲜毛细血管全血、静脉全血、动脉全血、新生儿全血检测，检测时间：≤6S
	
	

	3
	产品检测准确度符合国家国标GB/T 19634-2021标准和ISO15197-2013的国际标准
	
	

	4

	试条有效期≥24个月，开瓶有效期≥6个月
	
	

	5
	产品校正码方式：免调码
	
	

	6
	提供配套糖尿病管理系统住院管理模块与医院HIS、LIS、EMR、CIS等系统实现无缝对接，实现糖尿病管理平台；安全资质：软件系统需具备软件医疗器械注册证、计算机软件著作权登记证书、第三方网络安全检测报告、信息系统安全等级保护备案证明 
	
	

	7
	红细胞压积率：≤10%—≥65%
	
	

	8
	定期帮助临床免费质控
	
	



所有参数，仅供招标采购技术指导，部分条款不限于此，不具有产品指定性。走第三方集中配送。        




血糖仪参数技术要求
	序号
	参数技术要求
	正负偏离指标
	备注

	1
	与血糖试纸配套使用
	
	

	2
	具有医疗器械产品注册证，为手持一体化集成智能机；具有自动退条功能
	
	

	3
	仪器设备支持蓝牙、WIFI等进行数据传输、免调码技术
	
	

	4

	血糖仪支持医护人员签署电子签名，支持系统打印血糖报告时呈现医护人员签名；符合医院管理要求（提供页面证明）
	
	

	5
	设备使用年限≥10年，质保期2年
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所有参数，仅供招标采购技术指导，部分条款不限于此，不具有产品指定性。走第三方集中配送。        











注射笔用针 参数技术要求
	序号
	参数技术要求
	正负偏离指标
	备注

	1
	注射笔用针由针管，针座，粘合剂，内针套和外针套，保护片组成。
	
	

	2
	产品与注射笔配合使用，用于胰岛素皮下注射。
	
	

	3
	产品针尖锋利，无毛刺，穿刺注射顺滑，患者痛感低。
	
	

	4

	产品规格型号：0.23mm*4mm，无需捏皮，能准确注射到皮下组织层，有利于胰岛素的稳定吸收。
	
	

	5
	产品针座针尖双重保护帽，保护针体不受外力破坏。
	
	

	6
	产品经辐照灭菌，一次性使用。
	
	



所有参数，仅供招标采购技术指导，部分条款不限于此，不具有产品指定性。走第三方集中配送。        



