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	1、处理器：AMD Ryzen V1500B 四核以上处理器，主频：≥2.2 GHz（加速频率至3.6 GHz），支持硬件加密引擎（AES-NI）；
2、内存标配：≥8GB DDR4 ECC SODIMM（可扩展至32GB，需支持双通道），提供内存插槽数量：2个；
3、存储扩展，内置盘位：8个3.5英寸SATA硬盘位（支持热插拔），配置16TSATA硬盘≥5块，可用容量≥45T；扩展接口：最大单盘容量：支持22TB及以上（实际以厂商兼容列表为准）
存储协议：支持SATA HDD/SSD，兼容NVMe SSD缓存加速（需配M.2插槽）
4、RAID支持：支持RAID 0/1/5/6/10/JBOD，支持在线RAID扩容与迁移
[bookmark: OLE_LINK3][bookmark: OLE_LINK2][bookmark: OLE_LINK1]5、网络接口：2个RJ-45  2.5GbE 网络埠，3个USB 3.2 Gen 1 端口，PCIe 扩充*1；
6、扩展插槽：1 x Gen3 x8 slot (x4 link) 
7、M.2缓存：内置M.2 NVMe插槽 ×2（2280规格，支持读写缓存加速）
8、电源：标准电源：250W
9、其他接口：
USB 3.2 Gen1 ×3（Type-A），扩展端口 ×2（用于连接扩展柜）
10、本项目为交钥匙工程，包括安装配置
11、设备正常运行验收合格后，原厂质保三年；
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