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	序号
	技术参数
	正负偏离
	备注

	1
	结构组成：由床垫、气泵和连接导管组成。
	
	

	2
	气泵气密性好，噪音低，≤ 45db。
	
	

	3
	运行模式：连续运行。
	
	

	4
	输出气压: ≥12kPa。
	
	

	5
	输出流量: ≥4.5L/min。
	
	

	6
	双通道（双气道），波动充气。
	
	

	7
	具备报警功能；出现故障时，有警示灯和警铃提醒。
	
	

	8
	PVC材质，具有防水、耐磨、耐腐蚀等功能。
	
	

	9
	充气后尺寸:长190(±8) cm 宽80(±5) cm 高8 (±1) cm。
	
	

	10
	报价要求：整体报价，床垫和气泵分项报价。
	
	

	11
	设备为2025年6月1日后生产，使用年限≥3年。
	
	

	12
	[bookmark: OLE_LINK2]验收合格日起，原厂整机质保≥3年（含气泵和气垫），提供原厂售后质保承诺书。
	
	

	*13
	必须提供样品。
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