一次性使用输液器（带针）参数技术要求
	序号
	参数技术要求
	正负偏离指标
	备注

	1
	产品由管路、滴斗、药液过滤器，输液针座组成，采用PVC材质；瓶塞穿刺器、输液针柄采用ABS，穿刺器护套、流量调节轮、空气过滤器、输液针护套采用PE，流量调节器壳采用PP，静脉输液针管采用奥氏不锈钢针管制成。
	
	

	2
	带螺口，型号：0.55*19RWLB，0.6*22TWLB，0.7*25TWLB
	
	

	3
	供临床用于人体静脉输液用，环氧乙烷灭菌，产品无菌、无热原。
	
	

	4

	符合GB8368-2018一次性使用输液器 重力输液式标准
	
	



以上产品所有参数，仅供招标采购技术指导，部分条款不限于此，不具有产品指定性。走第三方集中配送。
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