
止血海绵 参数技术要求
	序号
	参数技术要求
	正负偏离指标
	备注

	1
	止血海绵适用范围：给患者做鼻窦手术时止血用
	
	

	2
	规格配置：产品由海绵和牵引线组成，海绵由PVA（聚乙烯醇）医用海绵制成，牵引线由纯棉纱线制成。
	
	

	3
	产品性能：1.止血海绵表面应整洁，光滑，无杂质，无异味，无霉斑，无污渍，无毛边，无破损等缺陷。2.牵引线与止血海绵的连接应牢固，在正常使用时不应被扯断，应能承受1N的拉力。
	
	

	4
	产品经环氧乙烷灭菌，无菌提供，有效期2年。
	
	


[bookmark: _GoBack]所有参数，仅供招标采购技术指导，部分条款不限于此，不具有产品指定性。走第三方集中配送。  
    

T型通风管 参数技术要求
	序号
	参数技术要求
	正负偏离指标
	备注

	1
	适用范围：耳鼻喉科
	
	

	2
	规格配置：材质：硅胶，长度11-13毫米，翼长9-10毫米，内径1.1-1.2毫米
	
	

	3
	产品经环氧乙烷灭菌，无菌提供，有效期2年。
	
	


所有参数，仅供招标采购技术指导，部分条款不限于此，不具有产品指定性。走第三方集中配送。  

可吸收膨胀海绵 参数技术要求
	序号
	参数技术要求
	正负偏离指标
	备注

	1
	适用范围：耳鼻喉科
	
	

	2
	规格配置：主要成分为羟乙基纤维素
规格：70mm*20mm*15mm
	
	

	3
	产品性能：产品吸水时间:≤60S   降解时间:5-7天
	
	

	4
	产品经电子束辐照灭菌，无菌提供，有效期2年。
	
	


所有参数，仅供招标采购技术指导，部分条款不限于此，不具有产品指定性。走第三方集中配送。  
