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高压氧舱吸氧面罩包 参数技术要求
	序号
	参数技术要求
	正负偏离指标
	备注

	1
	产品用途：高压氧舱内佩戴使用。产品质地柔软无异味，佩戴舒适不漏气。
	
	

	2
	规格配置：
1）吸氧面罩：提供01大号、02中号、03小号、04特小号、05婴儿号等多种规格，能精准匹配不同患者的面部轮廓，有效保证密封性。
2）可调阀体接头（或可脱卸三通）：顶部带旋转盖，可实现360度旋转，调节到舒适的吸氧状态。呼吸阀的吸氧阻力应不小于-400Pa；呼气阻力应不大于 300Pa。与吸氧面罩和波纹管连接，配套使用。
3）波纹管：长1500mm,与吸氧面罩配套使用。
4）综合报价
	
	

	3
	产品经环氧乙烷灭菌，无菌提供，有效期2年
	
	

	4

	带样品
	
	




所有参数，仅供招标采购技术指导，部分条款不限于此，不具有产品指定性。走第三方集中配送。       
