
一次性使用精密输液器 参数技术要求
	序号
	参数技术要求
	正负偏离指标
	备注

	1
	使用范围：用于临床静脉输注脂肪乳制剂、静脉全营养制剂、氯化钾、果糖、紫杉醇、硝酸甘油、硝酸异山梨酯、单硝酸异山梨酯、盐酸雷尼替丁注射液、尼莫地平注射液、注射用长春新碱、盐酸胺碘酮、头孢他啶、维生素A等刺激性药物。用于成人、新生儿、青春期前的男性、怀孕期和哺乳期的妇女静脉输液。
	
	

	2
	材质为非PVC材质，不含DEHP,要求医用TPE材质，带有精密滤膜。
	
	

	3
	无药物输注禁忌，对输液的药物无吸附作用。
	
	

	4
	精密过滤器介质孔径≤5um，对其标称尺寸的乳胶粒子的过滤率≥90%。
	
	

	5
	带自动止液和自动排气功能，型号：0.55、0.6、0.7
	
	

	6
	产品经环氧乙烷灭菌，无热源，有效期≥2年。
	
	


    

压力绷带参数技术要求
	序号
	参数技术要求
	正负偏离指标
	备注

	1
	适用范围：通过捆绑在病人胸部和腹部或其他部位上，用于加压包扎，达到消除腔隙、临时止血（非动脉止血），保护手术切口。
	
	

	2
	结构组成：尼龙搭扣、毛圈布、弹力布。
	
	

	3
	规格：腹部绷带M号（980mmX240mm）、L号（1200mmX260mm）、XL号（1400mmX280mm）
	
	

	4
	棉料无皮肤刺激，翻带的尼龙搭扣抗脱开强度大于120KPa，可承受350N纵向拉力，不发生脱开和撕裂现象，具备良好弹性，伸长变形率小于5%。
	
	

	5
	有效期≥3年。
	
	



一次性使用诊断腰椎穿刺包技术参数
	序号
	参数技术要求
	正负偏离指标
	备注

	1
	本产品用于测定颅内压力、收集脑脊液。
	
	

	2
	[bookmark: _GoBack]配置清单：腰穿针2个（0.7#和0.9#各1个）、脑压测定管1个，一次性使用无菌注射器及配套注射针2套（2ml和5ml各1套）、橡胶医用手套1副、医用脱脂纱布块3块、一次性使用镊子1个、一次性使用塑料试管3个、一次性使用敷料巾1个、治疗巾1个和3×3cm无菌敷料1个。
	
	

	3
	产品应为环氧乙烷灭菌。
	
	

	4
	产品有效期≥24个月。
	
	




一次性使用口腔护理包 参数技术要求
	序号
	参数技术要求
	正负偏离指标
	备注

	1
	用于患者口腔护理。
	
	

	2
	配置清单：托盘、镊子、压舌板、塑料钳子、吸管、围兜、薄膜手套、检查手套各一，干棉球≥15个。
	
	

	3
	镊子、薄膜手套、塑料钳子、吸管采用GB/T11115-2009低密度聚乙烯树脂材料制成，压舌板采用竹质或木质材料，围兜采用复核GB/T11115-2009低密度聚乙烯树脂制成的塑料薄膜与纸热合制成，检查手套采用天然橡胶胶乳制成，干棉球采用复核YY/T0330-2015医用脱脂棉。
	
	

	4
	产品经环氧乙烷灭菌，有效期≥2年
	
	



一次性使用无菌换药包 参数技术要求
	序号
	参数技术要求
	正负偏离指标
	备注

	1
	用于临床换药。
	
	

	2
	配置清单：1、换药方盒20*10*4cm一个；2、弯盘一个；3、镀锌镊子两个，其中直、弯各一个；4酒精棉球一包，包装酒精含量70%-80%棉球0.8克四个（小包装外印有效期）；5纱布25*15cm叠成6*7*8四块；6、碘伏消毒棉球一包，避光包装，有效碘含量4.5-5.5g/L棉球0.8克六个（小包装外印有效期）；7、干棉球0.8克两个；8、PE手套中号一副。
	
	

	3
	产品经环氧乙烷灭菌，有效期≥2年.
	
	



一次性使用中心静脉置管护理包 参数要求
	序号
	参数技术要求
	正负偏离指标
	备注

	1
	用于PICC置管维护、换药。
	
	

	2
	配置清单：1、医用手套1副；2、无菌敷料1张；3、酒精棉棒1袋；4、洗必泰棉棒1袋；5、输液贴1卡；6、酒精消毒片2片；7、纱布块2块；8、一次性使用包巾1块；9、孔巾或垫巾1块。
	
	

	3
	产品经环氧乙烷灭菌，有效期≥2年。
	
	



隔物灸 参数要求
	序号
	参数技术要求
	正负偏离指标
	备注

	1
	施灸装置含滤烟棉，使用时应无烟或少烟。
	
	

	2
	10柱艾柱配备1个施灸桶，配点火装置。
	
	

	3
	施灸装置底部采用网格设计，防止灰烬掉落烫伤皮肤。
	
	

	4
	艾柱为纯艾绒，燃烧时间≥20分钟。
	
	

	5
	配备10个姜粉包。
	
	


以上产品所有参数，仅供招标采购技术指导，部分条款不限于此，不具有产品指定性。走第三方集中配送。


