一次性使用喉罩气道导管参数要求
	序号
	参数技术要求
	正负偏离指标
	备注

	1
	一次性使用喉罩气道导管由气囊、通气主管、引流腔、通气腔、接头、充气管、指示气囊、充气阀部件组成。


	
	

	2
	材料组成：双腔插管型喉罩，通气管和气囊整体为硅胶材质，生物相容性更好。
	
	

	3
	腹背连体气囊；囊容大且可调；囊前部短宽厚；罩体弧度预塑；通气远端斜坡可进行喉罩内气管插管；


	
	


型号规格选择对照表
	型号
	规格
	适用患者体重（kg）
	最大适用气管插管内径（mm）
	能通过引流腔的胃管（Fr）

	DLM10
	1.0#
	<5
	3.5
	6

	DLM15
	1.5#
	5-10
	4.0
	8

	DLM20
	2.0#
	10-20
	5.0
	10

	DLM25
	2.5#
	20-30
	5.5
	10

	DLM30
	3.0#
	30-50
	7.0
	16

	DLM40
	4.0#
	50-70
	7.5
	16

	DLM50
	5.0#
	70-100
	8.0
	16


钙石灰参数要求
	序号
	参数技术要求
	正负偏离指标
	备注

	1
	由氢氧化钙、氧化钙、水和指示剂组成。
	
	

	2
	麻醉机装满后可连续使用4-6小时。
	
	

	3
	低粉尘：钙石灰颗粒不会粉化
	
	

	4
	易判别：使用过程中钙石灰颜色的改变灵敏、准确。


	
	

	5
	安全：对容器无腐蚀，与现有常用麻醉剂不会发生反应，不会降解挥发性麻醉剂，不会产生有毒性副产品。


	
	

	6
	二氧化碳吸收率>19%，水分含量10%-20%，粉尘率≤5%

	
	


