腕带打印机   参数技术要求
	序号
	参数技术要求
	正负偏离指标
	备注

	1
	用于医院成人患者腕带打印，能与医院his等系统无缝对接，适用于医院现有腕带。
	
	*

	2
	打印方式：热敏
	
	

	3
	有效打印宽度56mm
	
	

	4
	进纸宽度10--56mm
	
	

	5
	重量≤1.2Kg，体积轻便小巧
	
	

	6
	最大打印速度150mm/s左右
	
	

	7
	条码：Code39/93/128，Codabar，EAN13/8，PDF417/QR Code2
	
	

	8
	双感应头，自动校准，不会打印偏移，不浪费腕带，故障率低，可拆卸电机滚轴，不卡纸。
	
	

	9
	产品整机质保≧3年，系统免费升级；易损件可单独报价。
	
	

	10
	提供产品3C认证证书复印件并加盖原厂公章，提供产品SGS外壳抗菌认证证书复印件并加盖原厂公章
	
	

	11
	带样品或免费提供对接及同款样机试用。
	
	



所有参数，仅供招标采购技术指导，部分条款不限于此，不具有产品指定性。               


















PDA终端   参数技术要求
	序号
	参数技术要求
	正负偏离指标
	备注

	1
	用于医院护士站等信息采集录入，能与医院his等系统无缝对接。
	
	*

	2
	操作系统Android 14.0或以上。
	
	

	3
	≥八核 2.0GHz高性能处理器
	
	

	4
	≥8GB RAM，≥64GB ROM，最高可拓展至512GB ROM
	[bookmark: _GoBack]
	

	5
	屏幕≥5.5英寸IPS，分辨率：≥1440*720；工业级电容触控屏，支持带手套触控
	
	

	6
	包含2个实体扫描按键，自定义键、菜单键及返回按键。
	
	

	7
	≥ 5000mAh锂离子电池，无需借助其他工具可自行拆卸和更换
	
	

	8
	使用同品牌专业扫描头（有知识产权证书），后置≥1300万像素，兼容前置500万像素。
	
	

	9
	具网络时间同步或局域内时钟源同步功能
	
	

	10
	整机≤278g（含电池）
	
	

	11
	扫码读取支持国际通用的一维条码与二维条码。
	
	

	12
	具有5G和4G功能，全网通，支持802.11a/b/g/n/r/ac ，采用2.4G+真5G双频Wi-Fi设计，同时支持5G PA放大功能。
	
	

	13
	与设备同一品牌的单机版桌面管理工具，可限定使用内容及连接网络。
	
	

	14
	提供原厂授权书和质保承诺书；提供产品3C认证证书、过氧化氢和耐酒精擦拭报告、电池IEC12633报告、IP67、ROHS、CTA认证；绿色环保。
	
	

	15
	产品整机质保≧3年，系统免费升级。
	
	

	16
	插充+座充，充电器、充电线等可单独报价，供医院参考采购。
	
	

	17
	带样品或免费提供对接及同款样机试用。
	
	



所有参数，仅供招标采购技术指导，部分条款不限于此，不具有产品指定性。               


