[bookmark: OLE_LINK1]红蓝光治疗仪（光疗仪）招标参数（1台）
	序号
	技术参数
	偏离

	1
	适应症：适用于镇痛消炎、促进组织修复、促进新生上皮细胞组织再生、促进新生血管的形成及生长等。
	

	2
	光源：LED/可见光。
	

	3
	光源组成：蓝光、红光
	

	4
	[bookmark: OLE_LINK11][bookmark: OLE_LINK12]波长：450nm±10nm、630m±5nm；
	

	5
	输出强度：
	

	5.1
	蓝光60～90mW/cm² 可调, 误差≤±20%；
	

	5.2
	红光50～80mW/cm² 可调, 误差≤±20%；
	

	[bookmark: OLE_LINK13][bookmark: OLE_LINK14]6
	[bookmark: OLE_LINK18][bookmark: OLE_LINK19]治疗光头可调整方向；
	

	7
	[bookmark: OLE_LINK20][bookmark: OLE_LINK21]治疗光头高度调节范围：0.8m-1.4m；
	

	8
	[bookmark: OLE_LINK22][bookmark: OLE_LINK23]显示：≥8寸液晶显示；
	

	9
	操作控制系统：全电脑触摸屏操作控制；
	

	10
	定时范围：1～99min，步长1min；
	

	11
	有温度指示功能；
	

	[bookmark: OLE_LINK24][bookmark: OLE_LINK25]12
	[bookmark: OLE_LINK34][bookmark: OLE_LINK35]治疗头既可发红光或蓝光或红蓝双色光，不需要更换治疗头。
	

	13
	[bookmark: OLE_LINK26][bookmark: OLE_LINK27]电源：220 V，50 Hz；
	

	14
	设备为2025年6月1日以后生产
	

	[bookmark: OLE_LINK8]15
	设备设计使用年限≥8年
	

	16
	设备质保期3年
	


注：技术偏离表中注明证明材料的页码并标注行号，提供不全或未提供的视为负偏离。
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