摆锯技术参数
	序号
	技术参数
	偏离

	1
	摆锯适用于骨科创伤、关节手术。
	

	2
	主机最大输入≥600W。
	

	3
	可整机高温高压消毒，耐高温≥155℃。
	

	4
	[bookmark: _GoBack]采用进口无刷电机。
	

	5
	采用快速装拆式电池盒。
	

	6
	转速/频次：0—18000cpm。
	

	7
	振幅：4°±0.5°。
	

	8
	主机锯片安装接口为快装式，可以快速更换锯片。
	

	9
	电池采用锂电池，电池电压≥14.8V。
	

	10
	铝合金外壳。
	

	11
	空载噪声≦75db 。

	

	12
	常温条件下，空载运行5min主机表面温度不超过50C°。
	

	13
	标准配置清单：主机1台，电池2节，充电器1个，消毒通道1个，器械消毒盒1个。

	


注：技术偏离表中注明证明材料的页码并标注行号，每一项提供不全或未提供的视为负偏离。
