[bookmark: _Hlk142310635]干式融浆仪技术参数
	序号
	技术参数
	偏离

	1
	产品用途：用于血浆解冻
	

	2
	﹡融化方式：干式，通电即可工作无需进排水。
	

	3
	化浆量：≥12袋
	

	4
	解冻时间：≤16min
	

	5
	具有温度上下限报警功能，可根据实际需求设置上下限报警。
	

	6
	具备融浆完成提醒功能。
	

	7
	具有紫外消毒功能。
	

	8
	具有融浆和复温两种模式，可选择复温模式，对红细胞、干细胞等血液制品进行快速复温。
	

	9
	控温范围：室温～48℃，能精确设定在37℃。
	

	10
	控温精度：≤±0.5℃
	

	11
	加热功率：≥2000W
	

	12
	具有超温报警与切断功能。
	

	13
	具有漏电保护功能。
	

	14
	时间控制：可设定解冻或保温时间。
	

	15
	设备生产日期：2025年7月1日以后生产。
	

	16
	质保期：自验收合格日起≥3年。
	


带“*”项为否决项，不满足谢绝投标。技术偏离表中注明证明材料的页码并标注行号，提供不全或未提供的视为负偏离。
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