[bookmark: OLE_LINK4][bookmark: OLE_LINK3]直立康复训练床（站立床）招标参数（4台）
	序号
	技术参数
	偏离表

	１
	产品组成：床架、机械支撑部件、电动控制装置、固定保护装置、脚轮等。
	

	2
	外形尺寸：≥1915×900×1050mm；
	

	3
	床面高度：≥522mm；
	

	4
	床面宽度：≥605mm；
	

	5
	床面角度转动范围：0°～85°；
	

	6
	脚托板调节角度：0°～35°；
	

	7
	床板安全工作载荷≥1700N；
	

	8
	[bookmark: OLE_LINK1]升降床架的安全工作载荷≥2200N；
	

	9
	脚托板安全工作载荷不应小于1500 N；
	

	10
	[bookmark: OLE_LINK2]输入功率：≥300VA；
	

	11
	电机≥8000N；
	

	12
	承重≥135kg；
	

	13
	医用承压轮直径≥7.5cm；
	

	14
	密度海绵≥5cm；
	

	15
	医用阻燃标准PVC；
	

	16
	框架材质：优质钢材架加喷塑处理；
	

	17
	设备生产日期：2025年8月1日以后生产
	

	18
	质保期：自验收合格日起质保3年。
	


注：技术偏离表中务必注明证明材料的页码并标注行号，提供不全或未提供的视为负偏离。
[bookmark: _GoBack]
四肢联动训练仪招标参数（2台）
	序号
	技术参数
	偏离表

	１
	产品组成：主机头、手柄、液晶触摸屏、脚踏、护腿装置、座椅、底座等。
	

	2
	[bookmark: OLE_LINK10]外形尺寸：≥1820×875×1230mm；
	

	3
	[bookmark: OLE_LINK11]手柄调节距离：≥400mm；
	

	4
	[bookmark: OLE_LINK12]座椅前后电动调节距离≥340mm；
	

	5
	脚踏板最大可调角度：≥23°；
	

	6
	座椅在水平方向的可调角度：360°（分8档，每档45°）；
	

	7
	靠背角度调节范围：最大可调至160°；
	

	8
	训练时长设置范围：1～120min；
	

	9
	阻力等级设置范围：0～25级，逐级增大；
	

	10
	具有痉挛监测功能，痉挛灵敏度：1-6级；
	

	11
	具有活动范围的测试功能；
	

	12
	[bookmark: OLE_LINK14]具有主被动自动切换功能；
	

	13
	[bookmark: OLE_LINK15][bookmark: OLE_LINK19][bookmark: OLE_LINK18][bookmark: OLE_LINK17]具有≥9大心肺训练模式；
	

	14
	[bookmark: OLE_LINK21][bookmark: OLE_LINK20]具有一键急停功能；
	

	15
	[bookmark: OLE_LINK22][bookmark: OLE_LINK23][bookmark: OLE_LINK24][bookmark: OLE_LINK25]具有腰部、手部、胸部绑带及大腿支撑架；
	

	16
	[bookmark: OLE_LINK26][bookmark: OLE_LINK27]手柄可以左右旋转，5档位置可调，角度范围为0-40°；
	

	17
	训练中有语音提示；
	

	18
	可以调整屏幕亮度、音量、开启或关闭按键音；
	

	19
	设备生产日期：2025年8月1日以后生产
	

	20
	质保期：自验收合格日起质保3年。
	


注：技术偏离表中务必注明证明材料的页码并标注行号，提供不全或未提供的视为负偏离。

