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	序号
	技术参数要求
	产品技术参数
	偏离情况

	1
	台式机型，≥4通道独立输出，支持同时治疗多名患者；
	
	

	2
	输出波形：脉冲波形为双向不对称方波，调制波为方波。
	
	

	3
	输出频率
	
	

	3.1
	治疗模式Ⅰ：脉冲频率为500Hz，脉冲周期2ms，调制波频率：0.5Hz～5Hz，步进为0.5Hz，脉冲周期0.2s～2s；
	
	

	3.2
	治疗模式Ⅱ：脉冲频率为0.5Hz～5Hz，步进为0.5Hz，脉冲周期0.2s～2s；
	
	

	4
	脉冲宽度和调制波宽度
	
	

	4.1
	治疗模式Ⅰ：脉冲宽度1ms，调制波宽度10ms；
	
	

	4.2
	治疗模式Ⅱ：波宽10ms。
	
	

	5
	治疗时间调节范围：1～99min，步进1min；
	
	

	6
	输出电流强度：0～100mA，分50级连续可调，步进1级。
	
	

	7
	治疗范围包含疼痛和脑卒中患者功能恢复治疗。
	
	

	8
	具备通道状态栏，支持实时显示各通道运行状态；
	
	

	9
	支持统一设置系统默认治疗时间，科室可根据治疗需求自行设置，设置后各通路默认治疗时间随之变动。
	
	

	10
	配备设备移动台车一辆。
	
	

	11
	设备使用期限≥6年。
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	设备生产日期：2025年8月1日以后生产。
	
	

	13
	质保期：自验收合格日起质保3 年。
	
	



