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	电气火灾监控器

	序号
	技术参数
	偏离表

	１
	交流输入电压：220V-15%~+10%
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	2
	交流电频率：50Hz±1
	

	3
	直流备电：DC24V/2.2Ah 全密封免维护蓄电池（两节 DC 12V）
	

	4
	备电保险：DC 5A/32V
	

	5
	DC24V电源输出电流：≤2A
	

	6
	编址容量：最大 2 回路，单回路≤64 个编址点
	

	7
	回路线制：两总线制
	

	8
	总线长度：≤1000 米（截面积≥1.0mm2）
	

	9
	液晶规格：2.8 英吋，320*240 点阵
	

	10
	使用环境：温度-5℃~+45℃；相对湿度≤96%RH,不凝露
	

	11
	外壳防护等级：IP30
	

	12
	
	

	探测器

	序号
	技术参数
	偏离表

	1
	路电流+1路温度监测，非独立式，测温另配
	

	2
	EIDIT100，过线孔112*25mm，相线最大额定电流100A
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