鼻胃肠管参数技术要求
	序号
	参数技术要求
	正负偏离指标
	备注

	1
	适用范围：用于经过鼻向胃或肠内输送营养液，胃肠减压。
	
	

	2
	结构：由鼻胃肠管接头、聚氨酯导管、引导钢丝 、引导钢丝手柄组成。
	
	

	3
	材质：医用聚氨酯（TPU），生物相容性好，耐胃酸腐蚀，长期留置安全
	
	

	4
	[bookmark: OLE_LINK6]导管显影和刻度：导管包裹三条不透X线显影线，透视下显影立体清晰，能够在任何角度看到管路位置，喂养更安全；导管刻度精确到厘米，利于位置确定 
	
	

	5

	引导钢丝：“集束型”钢丝 ，采用德标1.4401不锈钢，表面涂有覆液医用硅油，可轻松撤出
	
	

	6
	管道头端：管道头端开口加两个侧孔的设计，减少堵管及细菌增生，防止堵管的同时，避免管壁附着
	
	

	7
	放置时间：≥60天
	
	

	8
	规格型号齐全：CH10长度130cm外径:3.23-3.28mm内径:2.00-2.10mm
CH12长度120cm外径:3.85-4.05mm内径:2.50-2.65mm
	
	

	9
	颜色标识：喂养管连接口有不同的颜色标识，容易识别各种管径
	
	

	10
	可胃肠两用：可留置鼻胃/鼻肠一管两用，留置十二指肠后，可退回胃内继续使用
	
	



所有参数，仅供招标采购技术指导，部分条款不限于此，不具有产品指定性。走第三方集中配送。        
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