供应室耗材招标参数

	序号
	产品名称
	产品技术参数（多规格需分开报价）
	偏离情况

	1
	医用灭菌包装无纺布

（5个规格）
	1、临床用途：用于医疗器械的灭菌包装

2、规格型号：克重‌50gsm ，尺寸：50cm×50cm、60cm×60cm、90cm×90cm、100cm×100cm、120cm×120cm。
3、有效期2年
	

	2
	134℃压力蒸汽灭菌化学指示卡

（2个规格）
	临床用途：带背胶、短款型和长款型 化学指示卡，用于监测预真空压力蒸汽灭菌，适用于134℃预真空蒸汽灭菌 ‌≥4分钟‌的物品包中心温度监测。
规格型号：‌200片/盒‌，2个规格：约‌70×15mm‌（短款带背胶）和 ‌140×18 mm（长款带背胶）。
有效期2年
	

	3
	压力蒸汽灭菌化学指示标签（双码）
	1、临床用途 用于压力蒸汽灭菌器灭菌的手术包六项标示

2、参考规格 型号 LG61682   61㎜*34㎜ 400片/卷 
	

	4
	压力蒸汽灭菌化学指示标签（单码）
	1、临床用途 用于压力蒸汽灭菌器灭菌的临床、门诊物品六项标示

2、参考规格 型号  LG61341  61㎜*34㎜   900片/卷
	

	5
	蒸汽灭菌指示胶带
	1、临床用途 用于压力蒸汽灭菌的包外化学监测，显示包裹是否经过灭菌过程

2、参考规格 型号  1355  
	

	6
	压力蒸汽灭菌封包胶粘带
	临床用途 用于灭菌包装物品的封包固定

2、参考规格 型号：TN19501  19㎜*50m
	

	7
	锐器保护套

（2个规格）
	临床用途：手术锐利器械尖端防护，灭菌打包时防止刺破无纺布包装、避免医护拆包针刺伤，保护刃口磕碰损伤。

参考规格  型号： 中号2.4mm*4.6mm*35mm
大号4.5mm*7.2mm*35mm
	

	8
	封口测试卡（高温、低温）
	临床用途  用于检测医用封口设备对灭菌包装材料的热封性能

2、参考规格 型号  低温：  100片/盒  高温：100片/盒
	

	9
	压力蒸汽灭菌过程化学验证装置
	基本信息与用途：用于监测压力蒸汽灭菌（通常134℃）过程是否达到设定温度与时间的化学指示装置，适用于预真空压力蒸汽灭菌器灭菌效果的批量监测。

参考规格 型号：1346C（500条/套），带背胶。
	

	10
	 B-D模拟测试装置


	基本信息与用途：适用于134℃、3.5min预真空压力蒸汽灭菌器空气排出和蒸汽渗透性能的测试
规格：100次／盒，带背胶。


	

	11
	压力蒸汽灭菌极速综合挑战包
	1、基本信息与用途：用于134℃预真空式压力蒸汽灭菌效果的综合监测

2、结构与组成：内含‌1个爬行卡（五类化学指示卡）+ 1支1小时极速生物指示剂‌，搭配带孔补纸、无孔松纸等配件，开箱即可使用，无需自行组装。

3、性能指标：菌种：嗜热脂肪芽孢杆菌ATCC7953

含菌量：1x105cfu／支﹣5x106cfu／支。
	

	12
	医疗医用除胶剂
	1、基本信息与用途：主要用于去除医用胶带、标签等在物体表面留下的残胶

2、结构与组成：250ml/瓶。主要成分D ﹣柠檬烯、酒精、丙／丁烷、非离子表面活性剂等。
	

	13
	黄斑清洗剂
	1、基本信息与用途：专用于去除弯盘、换药碗等不锈钢医疗器械表面的黄褐色斑纹。
2、结构与组成：2.5L/桶。有机酸、无机酸、螯合剂、缓蚀剂、表面活性剂、水。
	

	14
	灭菌包装材料
	用于真空灭菌器，低温等离子灭菌设备等，灭菌介质穿透充分无湿包。

规格型号：高温：100mm*270mm 200个/盒、100mm*200m、75mm*200m(S/E)平面/卷、75mm*240mm单袋/个 

低温：75mm*200m(S/E)平面/卷、100mm*200m
	

	15
	润滑防锈剂
	对不锈钢、碳钢、铜质、铝质手术器械全材质基本无腐蚀，防锈防黄斑、防器械关节卡死。

规格：2.5L/桶，低泡型。
	

	16
	医用灭菌吸水纸
	临床用途 用于压力蒸汽灭菌，铺垫在器械篮筐或器械底部，预防或减少湿包；用于低温器械的手工干燥。

2、参考规格 型号 250㎜*250㎜   350㎜*300㎜
	

	17
	过氧化氢低温等离子体灭菌过程指示胶带（手术室用）
	临床用途 用于过氧化氢灭菌物品的封包固定

2、参考规格 型号 20mm*35m 
	


注：本表中产品技术参数需提供证明材料（说明书或技术白皮书），务必注明证明材料的页码并标注行号，提供不全或未提供的视为负偏。非打包采购，有多个规格的产品需按参数要求提供全。走威高配送。
