 雾化器等招标参数

	序号
	技术参数要求
	产品技术参数（多规格需分开报价）
	偏离情况

	1
	一次性使用呼吸机回路套装
	1、 适用范围：适配主流品牌有创/无创呼吸机、麻醉机，用于机械通气时气体传输与加温湿化。
2、 基本构成：500mL 一次性湿化罐、备用接头（带/不带漏气孔）。
	

	2
	一次性使用医用雾化器
	1、 适用范围：适配有创/无创呼吸机，用于成人呼吸道疾病雾化吸入治疗、湿化气道。
2、 由面罩（喉罩）、雾化杯、口含器（咬嘴）、输氧管、呼吸机接头（三通）、伸缩软管等组成，一次性使用。
3、 气切、呼吸机、普通用三种型号。
4、 [bookmark: _GoBack]环氧乙烷灭菌，无菌；EO 残留量≤10μg/g。
	

	3
	一次性使用面罩式雾化器
（成人型、儿童型）
	1、 适用范围：适配氧气源/压缩空气源，用于成人、儿童呼吸道疾病雾化吸入治疗。
2、 结构组成：雾化杯、面罩（成人/儿童）、输氧管、气源接头、松紧带，一次性使用。
3、规格型号：成人面罩式：雾化杯 20mL +成人面罩 +≥1.5m输氧管+标准接头；儿童面罩式：雾化杯 20mL + 儿童面罩 +≥1.5m 输氧管 + 标准接头。
	



