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	序号
	参数名称
	技术参数要求
	产品技术参数
	偏离情况

	1
	执行标准
	YY/T1638.1-2019 具备医疗器械注册证及检验报告
	
	

	2
	外形尺寸
	高位：≥1900mm×550mm×850mm；
低位：≥1900mm×550mm×300mm
	
	

	3
	自重
	≤45kg
	
	

	4
	额定承重
	≥180kg
	
	

	5
	上车高度
	60–62cm
	
	

	6
	主体材质
	高强度航空铝合金。
	
	

	7
	结构设计
	多点防侧翻，安全稳定
	
	

	8
	高度调节
	整体高度≥4档调节，支持CPR操作
	
	

	9
	靠背调节
	0-75°可调，助力患者半坐卧位。
	
	

	10
	分离功能
	担架面可分离，可独立使用
	
	

	11
	体位调节
	靠背角度可调、膝部角度可调
	
	

	12
	输液架
	可伸缩、可拆卸，最高调节长度75cm
	
	

	13
	护栏
	可折叠/升降护栏，高度≥150mm，两侧扶手承重≥50Kg
	
	

	14
	行走轮
	弹性宽轮胎，前轮为固定轮，后轮万向带配刹车装置，轮子直径≥150mm。
	
	

	15
	床垫和担架面
	床垫厚度≥50mm担架面防水、抗菌、阻燃、易消毒、防渗漏、耐磨、高频无缝焊接。
	
	

	16
	操作方式
	前后拉杆操控，单人可完成上下车操作
	
	

	17
	固定装置
	配备专用锁定接口，行走中固定牢固、防晃动、防脱落，配备担架平台或与救护车现有担架平台适配。
	
	

	18
	质保期
	3年
	
	



