一次性使用麻醉用针招标参数

	产品名称
	产品技术参数
	偏离情况

	一次性使用麻醉用针
	1、三类医疗器械，神经阻滞穿刺针，适配超声引导外周神经、神经丛阻滞麻醉/疼痛诊疗等。
2、整套包含：针管护套、针管、鲁尔标准针座、不锈钢衬芯、衬芯座、可滑动深度定位游标。
· 3、规格型号：0.7mm×90mm、0.7mm×100mm等全型号，针管笔直无弯曲、无划痕、无锈蚀；各组件无油污、杂质、毛刺等。
4、 超声显影增强：针管前段带环形显影槽，超声下针尖全程可视，减少盲穿、降低神经损伤风险；针管带绝缘涂层，能适配神经刺激仪精准定位神经丛。
· 5、灭菌方式：环氧乙烷（EO）灭菌，无菌、无热原，一次性使用。

	

	一次性使用麻醉用针
	1、适用场景：疼痛科、骨科脊柱微创、椎间孔镜、椎间盘等离子消融术中穿刺、神经阻滞建立通道。
2、组成结构：不锈钢穿刺针体、带刻度标识、透明双翼握持柄、紫色鲁尔连接座，一次性单人使用。
3. 材质：医用不锈钢，内壁光滑，药液流通顺畅，无毛刺，兼容主流品牌等离子手术系统配套刀头。
4、规格：1.4×146mm ：针身外径1.4mm，针体总长146毫米。
5、灭菌方式：环氧乙烷（EO）灭菌
	














一次性使用核心体温监测探头招标参数

	产品名称
	产品技术参数
	偏离情况

	一次性使用核心体温监测探头
	1、主要适用于临床手术、重症监护、麻醉复苏、急诊救治等场景，通过体腔等核心测温部位，持续精准监测人体核心体温，适配各类主流医用监护仪、麻醉机设备，满足成人、儿童、婴幼儿多人群临床测温需求。
2、测温范围：测温区间覆盖10℃～50℃，完全满足人体常规体温监测及临床特殊低温、高温病症监测需求，无监测盲区。
3、测温精度：全量程范围内测量误差≤±0.1℃，数据精准稳定，符合临床核心体温监测高精度诊疗标准
4、规格型号：具备多规格适配型号，包含7FR、9FR、12FR、14FR等规格，分别适配新生儿、婴幼儿、儿童、成人不同人群，满足食管、直肠多部位核心测温需求
5、线缆长度：标配线缆长度900mm±30mm，适配临床手术床、监护设备安装布局，操作便捷无束缚，可根据临床需求适配定制长度
6、安全防护性能：一次性使用设计，彻底杜绝重复使用带来的交叉感染风险；探头柔性设计，插入顺畅，对人体黏膜无刺激、无损伤，安全性高。

	


以上所有参数，仅供招标采购技术指导，部分条款不限于此，不具有产品指定性。走第三方集中配送。正确填写本表，对应参数响应请在产品说明书中标示或提供证明材料。        
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