
车载便携式免疫荧光检测仪采购参数
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	技术参数要求
	产品技术参数
	偏离情况

	1
	工作模式：机内、机外双反应模式
	
	

	2
	[bookmark: _GoBack]测试速率：≥150个测试/小时
	
	

	3
	光源：LED光源
	
	

	4
	温控系统：内置独立温控系统，适配车辆工作温差环境
	
	

	5
	软件系统：Linux操作系统，自带中英文输入法、自定义管理模块
	
	

	6
	样本类型：全血，血清、血浆和尿液
	
	

	7
	打印系统：内置热敏打印机，车载出诊现场出具纸质
检测报告

	
	

	8
	电源输入接口：内置可充电锂电池，内置电池测试次
数≥200次

	
	

	9
	尺寸：整机上限小于长300宽300高200mm适配车载

	
	

	10
	测试技术：荧光免疫层析

	
	

	11
	开展项目：心肌三项（肌钙蛋白I，肌红蛋白，肌酸激酶同工酶）
	
	

	12
	可扩展项目：NT-proBNP、D-二聚体、PCT、肌钙蛋白
T、ST2、HBP、NGAL、Lp-PLA2等

	
	

	13
	检测时间：≤15分钟
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