普耗招标参数包1

	产品名称
	产品技术参数
	使用科室

	医用护理垫
	1、 用途：羊水渗漏、产后恶露等的大量体液吸收,一次性使用。
2、 结构：表层无纺布 + 吸水芯层（绒毛浆 + 高分子 SAP 吸水树脂）+ 底层 PE 防渗漏膜，多层复合，热压成型，无粉尘掉屑.
3、 规格：50*60cm，禁止使用回收料，原料符合医用卫生要求。
	产科

	医用护理垫
	1、 用途：于妇科、内镜中心等检查床，承接分泌物、碘伏、冲洗液等，隔离检查床。
2、 结构：表层无纺布 + 吸水层 + PE 防渗底层
3、 规格型号：80*150cm、60*70cm。
4、灭菌方式：环氧乙烷（EO）灭菌，产品无菌。
	产科、妇科、内镜

	口垫
	1、 用途：用于ICU、麻醉科、急诊等科室经口气管插管术后留置，防止患者咬闭气管导管，保护导管，维持开口。
2、 结构：医用聚丙烯 PP / 聚乙烯 PE，不含天然乳胶，无致敏风险。
3、 规格型号：总长度 70mm±5，咬合宽度 26mm±3.
4、 独立无菌包装，EO 灭菌；单只独立包装袋，包装完好、密封性强，便于储存取用。
	重症、急诊重症


注：本表中产品技术参数需提供证明材料（说明书或技术白皮书），提供不全或未提供的视为负偏。以上3种产品打包采购，需全部响应，否则为无效投标。走威高配送。









普耗招标参数包2
	产品名称
	产品技术参数
	使用科室

	防菌除尘垫
	1、 用途：用于洁净区域入口鞋底除尘、抑/抗菌，降低带入尘埃与微生物用。
2、 结构：多层聚乙烯 PE 薄膜复合结构，底层无胶 PE 底膜，表层每层带水溶性丙烯酸酯压敏胶，每层可撕，常规29 层粘尘膜 + 底层保护膜，总层数≥30 层。
3、 规格：65cm*115cm。
	手术室、介入中心

	持续葡萄糖监测系统-葡萄糖传感器(探头）
	适用范围：皮下组织间液葡萄糖实时检测：通过电化学感应原理，持续监测皮下组织间液葡萄糖浓度，间接实时反映人体血糖水平。
配套要求：提供配套持续葡萄糖监测系统（CGM）
注册要求：具备有效医疗器械注册证（Ⅲ 类）
准确度要求（MARD值）：≤8.5%
结构与设计：植入电极：单根软针，柔性材质，降低痛感。
1. 一体化设计：传感器 + 发射器集成，一次性使用，无需维护
2. 固定方式：医用低敏敷贴，防汗、防过敏、不易脱落
3. 尺寸重量：整体轻薄，重量≤5 g，佩戴舒适
4. 出值频率：每3分钟出一个值，24小时记录480个血糖值
数据显示：配套 APP / 接收器，实时血糖值、趋势曲线、高低血糖标记，支持动态血糖统计分析，可打印动态血糖患者的持续葡萄糖评估报告、AGP报告、指南版报告
功能要求：支持血糖低于或高于预设提醒阈值，可发出提醒
无菌：环氧乙烷灭菌，一次性使用；
进液防护等级：IP28
	内分泌科


注：本表中产品技术参数需提供证明材料（说明书或技术白皮书），提供不全或未提供的视为负偏。以上2种产品非打包采购。走威高配送。


