	品名
	规格
	参数
	备注
	其它参数

	风机盘管
	102
	外形尺寸1160×455×250，风量1020，电机功率90w
	与现用中央空调机组匹配
	风机盘管外壳是镀锌钢板、电机使用常州品牌的、风轮蜗壳镀锌铁皮、表冷器为铜管铝翅片

	风机盘管
	85
	外形尺寸1060×455×250，风量850，电机功率80w
	与现用中央空调机组匹配
	



