       东平县人民医院平湖社区消防设施

改造项目

                     竞争性磋商采购文件

第一章 竞争性磋商公告

 一、项目基本情况

1.项目名称：东平县人民医院平湖社区消防设施改造项目

2.采购方式：竞争性磋商

3.采购内容：东平县人民医院平湖社区消防设施安装、更换、调试，具体详见第三章采购需求及工程量清单

4.质保期：不低于1年

5.实施地点：东平县人民医院指定区域

二、供应商资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.独立法人，有效营业执照；
3.具有消防设施工程专业承包贰级及以上资质；

4.具有有效的安全生产许可证；

5.机电工程二级及以上注册建造师+B证；
5.未被列入“信用中国”失信被执行人、重大税收违法失信主体，未被列入政府采购严重违法失信行为记录名单；

6.近3年有医院、社区医疗场所消防改造业绩（提供合同）；
三、响应文件提交

1.截止时间：2026年4月27日9时30分（北京时间）

2.提交地点：东平县人民医院门诊楼五楼会议室

3.逾期送达、未按要求密封的响应文件，采购人有权拒收。

七、联系方式

采购人：东平县人民医院

联系人：招标办

联系电话：0538-2839417

第二章 供应商须知

一、须知前附表

1 采购人:东平县人民医院 

2 项目地点：东平县人民医院平湖社区 

3 质保期 ≥1年 

4报价方式:固定总价，含人工、材料、机械、运输、安装、调试、验收、税费、安全文明施工等全部费用 

5 响应有效期: 90日历天 

6 踏勘现场: 供应商自行踏勘，费用自理 

7 评审方法: 综合评分法 

8 响应文件份数: 正本1份，副本2份 

二、总则

1.资金来源：单位自筹。

2.供应商应充分了解医院诊疗秩序、施工限制、现场条件等，采购人不再单独解释。

3.施工必须确保不影响正常医疗活动，做好围挡、降噪、防尘、安全警示。

4.本项目不可分包或转包，由中标供应商进行施工。
三、响应文件构成

1.响应函及报价一览表

2.法定代表人身份证明及授权委托书

3.资格证明文件（营业执照、资质证书、安全生产许可证、信用查询截图）

4.施工组织设计与技术方案

5.工期、质量、安全、文明施工承诺

6.售后服务及质保方案

7.详细报价清单

8.近三年类似消防工程业绩

9.供应商认为需要提供的其他材料

第三章 采购需求及工程量清单

一、项目概况

本项目为医院消防设施改造，主要包括：火灾自动报警系、应急照明及疏散指示系统安装、系统联动调试等。

二、技术标准

执行现行国家及行业规范：

- 《建筑设计防火规范》GB50016

- 《火灾自动报警系统设计规范》GB50116

- 《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974

- 《建筑灭火器配置设计规范》GB50140

- 《应急照明和疏散指示系统技术标准》GB51309

三、工程量清单 

	序号
	名称
	单位
	 数量 

	1
	消防应急照明灯具专用集中电源
	台
	 1.00 

	2
	集中电源集中控制型消防应急标志灯
	个
	 78.00 

	3
	集中控制型消防应急照明灯
	个
	 61.00 

	4
	WDZB1N-RVS-2*2.5
	米
	 580.00 

	5
	JDG穿线管
	米
	 500.00 

	6
	点型光电感烟火灾探测器
	个
	 105.00 

	7
	火灾声光警报器
	个
	 13.00 

	8
	底座
	个
	 118.00 

	9
	手动火灾报警按钮
	个
	 13.00 

	10
	按钮底座
	个
	 13.00 

	11
	总线隔离器
	个
	 9.00 

	12
	模块底座
	个
	 9.00 

	13
	广播
	个
	 22.00 

	14
	火灾显示盘
	个
	 3.00 

	15
	输入/输出模块
	个
	 3.00 

	16
	输出模块
	个
	 1.00 

	17
	J-EI9049模块底座
	个
	 4.00 

	18
	火灾报警控制器/消防联动控制器
	台
	 1.00 

	19
	蓄电池
	块
	 2.00 

	20
	壁挂应急广播主机
	台
	 1.00 

	21
	9357门磁开关
	个
	 9.00 

	22
	电动闭门器
	个
	 2.00 

	23
	防火门监控主机
	台
	 1.00 

	24
	防火门监控器
	个
	 10.00 

	25
	6108QT依爱网卡TS
	个
	 1.00 

	26
	电源监控主机
	台
	 1.00 

	27
	电气火灾主机
	台
	 1.00 

	28
	电源监控监控器
	个
	 2.00 

	29
	电气火灾监控器
	个
	 1.00 

	30
	信号线WDZB1N-RVS-2*1.5
	米
	 787.00 

	31
	广播线WDZB1N-KVV-2*1.5
	米
	 240.00 

	32
	防火门监控线WDZB1N-RVS-2*1.5
	米
	 180.00 

	33
	电源监控NH-RVS-2*1.5
	米
	 41.00 

	34
	电气火灾NH-RVS-2*1.5
	米
	 41.00 

	35
	JDG穿线管
	米
	 850.00 

	36
	DN40镀锌管
	米
	 67.50 

	37
	DN25镀锌管
	米
	 28.50 

	38
	DN25镀锌弯头
	个
	 24.00 

	39
	DN40镀锌弯头
	个
	 5.00 

	40
	DN40*25三通
	个
	 6.00 

	41
	DN40止回阀
	个
	 1.00 

	42
	DN40闸阀
	个
	 2.00 

	43
	DN40过滤器
	个
	 1.00 

	44
	DN40泄水阀
	个
	 1.00 

	45
	自救卷盘
	套
	 6.00 

	46
	辅材（角铁、膨胀螺栓等）
	项
	 1.00 

	47
	固定挡烟垂壁
	延米
	 9.00 

	48
	防火门（包含闭门器、灌浆）
	m²
	 26.40 

	49
	安装费
	工
	 96.00 

	注：此报价不包含灭火器

	1
	消防安全评定
	项
	 1.00 

	2
	竣工验收报告
	项
	 1.00 

	3
	图纸设计
	项
	 1.00 

	4
	图审
	项
	 1.00 

	负责以下项目

	1.获得由规划局出具的竣工规划核定意见书。

2.委托有消防资质的设计院出具消防图纸。

3.到住建局进行图纸审查。

4.确保现场消防设施完善。

5.委托市平台库的评定机构出具评定报告。

6.组织责任单位、消防救援、规划、住建联合验收。

7.获得省违法违规专项治理平台生成的验收手续。

	时间要求

	5月30日前完成组织各部门消防验收。


五、质量要求

1.工程质量达到合格标准

2.所有材料、设备必须为全新、合格产品，提供合格证、检测报告

3.改造后系统运行稳定，满足消防使用要求

第四章 评审方法（综合评分法）

一、总分100分

1.报价部分：30分

2.技术方案：40分

3.商务部分：20分

4.工期、质保及履约：10分

二、评分细则

1.报价（30分）

- 满足磋商文件要求且最低报价为评标基准价，得30分

- 其他供应商价格得分=（评标基准价/报价）×30

2.技术方案（40分）

- 施工组织设计科学合理，工序安排符合医院特点：10–15分

- 技术措施针对性强，质量控制措施完善：10–15分

- 安全文明施工、降噪防尘、医疗秩序保障措施：5–10分

3.商务部分（20分）

- 资质、安全生产许可证齐全有效：5分

- 近3年医院、社区消防改造业绩，每提供1个得3分，最多9分

- 质保期、售后响应及时有效：3–6分

4.工期及履约能力（10分）

- 工期满足要求：5分

- 项目管理机构、人员、机具配置合理：5分

第五章 合同主要条款（简版）

1.合同价：固定总价包干，除采购人书面变更外不作调整。

2.质量：合格，满足消防使用要求。

3.付款：竣工验收合格付90%；10%质保金，质保期满无息付清。

4.质保：质保期1年，质保期内免费维修、更换，24小时到场服务。

5.安全责任：施工安全由成交供应商全权负责，发生事故自行承担全部责任。

6.验收：施工完成后，采购人组织验收，合格签署验收单。

7.违约责任：因供应商原因导致无法使用的，采购人有权拒付并要求赔偿。

第六章 响应文件格式

（1）响应函

致：东平县人民医院

我方已仔细研究了《东平县人民医院平湖社区消防设施改造项目》竞争性磋商文件，愿意以人民币（大写）： 元（¥ ）的报价参与本项目磋商，并严格按照磋商文件要求履行合同义务。

供应商（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：2026年 月 日

（2）报价一览表

项目名称总价：（元） 工期：  质保期： 

（3）法定代表人身份证明

单位名称：

单位性质：

地址：

姓名： 性别： 年龄： 职务：

系（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

供应商（盖章）：

日期：

（4）授权委托书

本人（姓名）系（供应商名称）法定代表人，现委托（姓名）为我方代理人。以我方名义参加本项目磋商、开标、签约等一切事宜，其法律后果由我方承担。

委托人（签字）：

受托人（签字）：

供应商（盖章）：

日期：

（5）资格证明文件

1.营业执照复印件

2.消防设施工程专业承包资质复印件

3.安全生产许可证复印件

4.信用中国、政府采购信用查询截图

5.近三年类似业绩合同或中标通知书

（6）技术方案目录

1.工程概况

2.施工部署

3.主要施工方法及技术措施

4.质量保证措施

5.安全文明施工措施

6.医院诊疗秩序保障措施

7.工期保证措施

8.验收方案

（7）报价明细表（供应商自行填写）

