

弧形抓钳参数
	序号
	技术参数要求
	产品技术参数
	偏离情况

	1
	适用范围：用于椎间孔镜手术中的治疗
	
	

	2
	直径≤2.8mm
	
	

	3
	钳口上翘角度≥30°
	
	

	4
	无齿型钳口
	
	

	5
	钳口平直锋利，不卷刃，不崩口
	
	

	6
	产品使用期限≥2000次
	
	

	7
	医用不锈钢材质
	
	

	8
	生产日期：2025年11月1日后生产
	
	

	9
	质保期：1年
	
	

	
	
	
	


注：技术偏离表中注明证明材料的页码并标注行号，每一项提供不全或未提供的视为负偏离。
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