	1
	一次性使用无菌注射针
	1、Ⅲ 类医疗器械，用于人体皮内、皮下、肌内、静脉注射或抽取药液
2、规格：0.7(0.7×80 TWLB) 22G；

3、无菌提供，环氧乙烷灭菌。
	手术室、疼痛科
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	一次性使用静脉输液针
	1、适用范围：配套输液器 / 输血器建立外周静脉通路；
2、构成：由针管、针柄、软管、连接座、保护帽组成；
3、规格：0.55x18，环氧乙烷灭菌。

	神外、心内
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	一次性无菌旋塞
	适用范围：用于临床输液、输血、中心静脉测压、多通路给药时的液路通断、方向切换、药液混合等；

三路接口均为标准 6% 鲁尔圆锥接头，旋塞旋转骑士扭矩不大于1.0N.m，可适配临床输液器、注射器、中心静脉导管、压力传感器，无需转接头；
无菌提供，环氧乙烷灭菌。
	外科
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	一次性使用肛门镜
	适用范围：用于肛肠科肛门检查、肛周病灶观察、简单换药操作；

构成：镜筒、镜芯（内芯）、手持柄结构：
规格：大号，环氧乙烷灭菌。
	肛肠科


